|  |  |
| --- | --- |
| Parametr | Minimalne wymagane parametry techniczne |
| Stan urządzenia | Nowe urządzenia dodatkowo punktowane |
| Format oryginału / kopii | A6 - A3 |
| Prędkość druku/kopiowania | 22/22 stron A4 czarno-białych/kolorowych na minutę |
| Prędkość druku/kopiowania | 14/14 stron A3 czarno-białych/kolorowych na minutę |
| Prędkość druku w trybie dwustronnym | 22/22 stron A4 czarno-białych/kolorowych na minutę |
| Prędkość skanowania | Do 45obrazów A4 czarno-białych/kolorowych na minutę |
| Rozdzielczość kopiowania | 600/600dpi |
| Rozdzielczość drukowania | 1800/600 dpi |
| Czas uzyskania pierwszej kopii | Czarno-białej maks. 7 sek., kolorowej maks.8,5 sek. |
| Czas nagrzewania | 20 sekund od momentu włączenia urządzenia |
| Kopiowanie wielokrotne | 1-9999 kopii |
| Pojemność dysku twardego | 250 GB |
| Pamięć systemowa | 2048 MB |
| Zoom | 25-400% w kroku co 0,1% |
| Szybkość procesora | 1,2 GHz |
| Język opisu strony | PCL6, PCL5c, PostScript3, XL 3.0, XPS |
| Panel operatora | Dotykowy, kolorowy, 7-calowy panel, komunikaty na ekranie w języku polskim |
| Dupleks | W standardzie |
| Podajnik oryginałów | Automatyczny, dwustronny na min. 100 arkuszy, skanowanie obrazu do 45 obrazów/min. |
| Druk banerowy | TAK |
| Podajnik ręczny | Na min. 100 ark. A6-A3 papier o gramaturze 60-256 g/m2 |
| Kasety na papier | Papier w kasetach o gramaturze 60-256g/m2. 2 kasety na papier o łącznej pojemności 1000 arkuszy A4. |
| Funkcja druku sieciowego | 1. Drukowanie pełno kolorowe |
| 1. Interfejsy: USB 2.0 (Hi-speed), Ethernet 10 Base-T/100Base-TX/ 1000BaseT |
| 1. Obsługa wszystkich aktualnych systemów Microsoft Windows™, |
| Drukmobilny | AirPrint/ Mopria |
| Wbudowanyczytnik NFC | TAK |
| Funkcja skanowania sieciowego | 1. Skaner kolorowy |
| 1. Skanowanie do: e-mail, FTP, SMB, sieciowe TWAIN, pamięci przenośnej USB, HDD, DPWS |
| 1. Typy plików: DOC / min. 500 skanów/miesiąc/, CSV, PDF, Kompaktowy PDF, Szyfrowany PDF, JPEG, TIFF, XPS, Kompaktowy XPS |
| Tonery | Urządzenie wyposażone w komplet tonerów: czarny o wydajności 24000 wydruków przy 5% zadruku i kolory o wydajności 21000 wydruków każdy, przy 5% zadruku. Tonery oryginalne producenta. |
| Przetwarzanie dokumentów - OCR | Oprogramowanie dołączone do każdego urządzenia musi umożliwiać pozyskiwanie treści z dokumentów papierowych i przetwarzać je do popularnych formatów edytowalnych takich jak CSV i DOC oraz przysłanie ich w formie elektronicznej do użytkowników, jako wiadomości email oraz do katalogów sieciowych. Zapis dotyczy minimum 500 zeskanowanych stron /miesiąc. Zarządzanie użytkownikami w/w systemu, funkcjami skanowania (email, katalog), silnik przetwarzający OCR musi znajdować się na zewnętrznym komputerze (serwerze). Wybór użytkownika, miejsca docelowego (katalog, mail) ma się odbywać z poziomu panelu urządzenia MFP. Oprogramowanie musi pozwalać na rozdzielenie zeskanowanych dokumentów po pustych stronach tzn. pojawienie się w skanowanym dokumencie pustych stron skutkować będzie rozdzieleniem tego dokumentu na osobne pliki. |
| Gwarancja – w przypadku urządzenia nowego | 24 miesiące producenta urządzenia.  Urządzenie fabrycznie nowe, materiały eksploatacyjne producenta, fabrycznie nowe |
| Dodatkowe wymagania | Oferent musi posiadać certyfikaty techników potwierdzające wiedzę i uprawnienia do świadczenia serwisu i napraw oferowanego sprzętu. Urządzenie musi pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji na Polskę. |