|  |  |
| --- | --- |
| Parametr | Minimalne wymagane parametry techniczne  |
| Stan urządzenia | Nowe urządzenia dodatkowo punktowane |
| Format oryginału / kopii | A4 |
| Rozmiar papieru min. | 105 x 148 mm  |
| Rozmiar papieru maks. | 216 x 356 mm |
| Prędkość druku/kopiowania w czerni | 40 stron A4 czarno-białych na minutę |
| Prędkość skanowania | Do 32 stron A4 (podawanie przez automatyczny podajnik oryginałów) |
| Rodzaj skanowania | Jednoprzebiegowe skanowanie |
| Rozdzielczość kopiowania/ skanowania | 600x600 dpi |
| Rozdzielczość drukowania | 1200x1200 dpi |
| Czas uzyskania pierwszej kopii/wydruku | maks. 6,4 sek. |
| Czas nagrzewania | maks. 18 sek. |
| Szybkość procesora | 800 MHz |
| Maks. Obciążenie miesięczne | 50.000 kopii/wydruków |
| Kopiowanie wielokrotne | 1-999 kopii |
| Wymiary kserokopiarki | 417 × 412 × 437 mm |
| Pamięć systemowa | 512 MB |
| Zoom | 25-400% krok co 1% |
| Dupleks | TAK |
| Podajnik oryginałów | Automatyczny, dwustronny jednoprzebiegowy na min. 50 arkuszy, gramatura 50-160 g/m2 |
| Pojemność kaset | Kaseta na papier o łącznej pojemności 250 arkuszy A4, gramatura 60-163 g/m2.  |
| Podajnik ręczny | W standardzie, o łącznej pojemności 100 ark. A4, gramatura 60-220 g/m2 |
| Drukowanie na kopertach | TAK |
| Funkcja druku sieciowego | Interfejsy: USB 2.0; USB Host Interface; Ethernet 10 Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
| Funkcja skanowania sieciowego | * Skaner kolorowy
 |
| * Skanowanie do: e-mail, FTP, SMB, TWAIN, pamięci przenośnej USB, WSD
 |
| * Typy plików: PDF skompresowany, PDF zaszyfrowany, JPEG, TIFF, XPS
 |
| Tonery | Urządzenie wyposażone w toner o wydajności do 3 600 wydruków przy 5%. Toner oryginalny producenta. |
| Bęben  | Urządzenie wyposażone w bęben o wydajności do 100 000 wydruków przy 5%. Bęben oryginalny producenta. |
| Gwarancja w przypadku urządzeń nowch | 24 miesiące producenta urządzenia.W cenie urządzenia 2 przeglądy gwarancyjne w pierwszym roku użytkowaniaUrządzenie fabrycznie nowe, materiały eksploatacyjne producenta, fabrycznie nowe |
| Dodatkowe wymagania | Oferent musi posiadać certyfikaty techników potwierdzające wiedzę i uprawnienia do świadczenia serwisu i napraw oferowanego sprzętu.  |